Ausschreibungstext für Schaltschrank für Tragarmsystem Schutzart IP 54


Schaltschrank für Tragarmsystem Schutzart IP 54



Gehäuse in stabiler Stahlblechkonstruktion:

Korpus bestehend aus 1,25 mm bzw. 1,5 mm Stahlblech,

aus einem Stück gekantet und geschweißt, mit

umlaufender Schutzrinne

an der Türöffnung, Vorderseite mit Bedientableau mit

integrierter Frontplatte aus 3 mm Aluminium.

Angepunktete Montageleisten

zur Aufnahme von Einbaugeräten.



Türen:

1,5 mm - 2 mm Stahlblech, aufliegend, mit

eingeschäumter Dichtung, beidseitig senkrechten

Montagelochleisten, verschraubten

Scharnieren, Türöfnungswinkel 130° nach VDI,

nachrüstbar auf 180°, Vorreiberverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN

43668. Türanschlag wechselbar



Zubehör:

Griffrahmen, Verschlußsysteme, C-Profilschienen,

Wandbefestigungshalter, Kunststoff-Flanschplatte,

Erdungsbänder, Sichtfenster,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032, kieselgrau

Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 500 x 500 x 249 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank für Tragarmsystem Schutzart IP 54   CP 6552200
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
