Ausschreibungstext für Outdoor-Kompaktgehäuse


Outdoor-Kompaktgehäuse



Gehäusesystem zur Außenaufstellung bestehend aus Grundgehäuse, Regendach und Sockel.

Eintüriges Grundgehäuse aus 2 mm Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet, aus einem Stück ge-kantet und geschweißt.

Tür mit eingeschäumter PU-Dichtung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Ergoform-S-Griff und Sicherheitsschließung, austauschbar

gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254, mit innen liegendem 130° Scharnier und Türfeststeller 110°. Mit 3 mm Montageplatte,

BxH 766 x 1068 mm. Dach, 60 mm hoch, mit seitlichen Kiemenprägungen zur Belüftung. Innenausbau mit individuellen Befestigungsmöglich

im 25 mm Raster an integriertem, umlaufenden Montagerahmen mit DIN-Lochreihen. Verschraubte Flanschplatte, BxT 500

x 113 mm, im Gehäuseboden. Sockel 100 mm hoch. Tür und Montagerahmen auf Gehäuserahmen geerdet.



Material

Gehäuse: Stahlblech, Aluminium-Zink beschichtet

Montageplatte: Stahlblech

Regendach und Sockel: Aluminium AIMg3



Oberfläche

Gehäuse: pulverbeschichtet in RAL 7035

Montageplatte: verzinkt

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018



Abmessungen Gehäuse:

BHT 800 x 1100 x 320 mm

Höhe Regendach: 60 mm

Höhe Sockel: 100 mm



Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.9



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Kompaktgehäuse   CS 9771110
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
