Ausschreibungstext für 2HE USV 4,5kVA


2HE USV 4,5kVA





Doppelwandlertechnologie (Online-Technik) sichert die

angeschlossenen elektrischen Komponenten  vor

Hardwareschäden oder Datenverlust. Die Möglichkeit

einer Rack oder Tower Aufstellung bieten eine hohe

Flexibilität. Das um 90° drehbare LCD-Display mit

Bedienknöpfen ermöglicht eine ergonomische Bedienung in

jeder Einbauposition. Durch die erzeugte sinusförmige

Wechselspannung, werden alle Endgeräte mit einem Strom

von konstanter Güte versorgt. Außerdem ermöglicht die

im Lieferumfang enthaltene Software die Visualisierung

des Betriebszustandes und einen vollautomatischen

Shutdown von Servern.

Technische Daten:

- Abmaße 482,6 mm(19"), 2HE, 660mm tief

- Als Rack oder Tower USV einsetzbar

- Drehbares LC-Display

- Gewicht 24kg

- Leistung 4500VA/3600W

- Eingang 230(160 . 288)VAC/50-60Hz +/- 5%

- Ausgang 220/230/240 +/- 1%

- Frequenz synchronisiert 50/60Hz +/- 1Hz

- Frequenz freilaufend 50/60Hz +/- 0,2%

- Leistungsfaktor > 0,99

- Online-Technologie

- interner elektronischer Bypass

- serielle Schnittstelle RS232

- EPO (Emergency Power Off) Kontakt

- bis zu 3 zusätzliche Batteriepakete  2HE

- optional Relais-, SNMP- oder AS400 Karte

- Klassifizierungscode VFI-SS-111

- Normen IEC 62 040-3 und VDE 0558 Teil 530

Hinweis:

Die USV-Steuereinheit enthält keine Batterien. Es muss

mindestens ein Batteriepaket (2HE) mitbestellt werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: 2HE USV 4,5kVA   DK 7857433
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
