Ausschreibungstext für Seitenwand, geteilt


Seitenwand, geteilt





Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser

Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.

Einfach einhängen und zur Verriegelung mittels Schnellverschluss

andrücken.

Schnellverschluss mit bereits integrierter Sicherheitsschließung 3524 E

und zusätzlicher Innenverriegelung. Erhöhter Sicherheitsstandard durch

die nur bei Frontzugriff lösbare Innenverriegelung.

Geeignet zum kombinierten Einsatz in Verbindung mit aktiver

IT-Klimatisierung und Racklöschsystemen.



Für Schränke HxT 2000x1200 mm



VE = ,,1 Seitenwand, zweigeteilt



Material:,,Stahlblech

Farbe:,,,,RAL 7035

Best.-Nr.:,,DK 5501.040

Hersteller:,,Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, geteilt   DK 5501040
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
