Ausschreibungstext für LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")Montage 1 HE


LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")Montage 1 HE



dient zur Aufnahme von 2 Spleißkassetten und kann in

jedem Netzwerkverteiler mit 482,6 mm

(19")Befestigungsebene als LWL-Endabschluss bzw.

-Verteiler eingesetzt werden. Der optimale Zugang zu

den Spleißkassetten wird durch Teleskopauszug

ermöglicht. Die variable Kassettenaufnahme erlaubt den

verdrehsicheren Einbau aller gängigen Spleißkassetten.

Die an der Front angebrachte Sicherheitsschließung

schützt vor unberechtigtem Zugriff. Der hintere Bereich

der Spleißbox ist für die Kabeleinführung komplett

offen, als Staubschutz dient ein Gummiklemmprofil.

Kabelabfangmöglichkeit mit Zugentlastungsklemmen sowie

die Kabelführungsklipse für den Faservorrat ermöglichen

eine systemgerechte LWL-Verkabelung.

Ausführung:

Stahlblech

Lackierung: RAL 7035.



Fabrikat: Rittal
Typ: LWL-Spleißbox für 482,6 mm (19")Montage 1 HE   DK 7170535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
