Ausschreibungstext für Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung





Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit Öl und

Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Kälteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt.



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse

aus Profilblechen mit beidseitigen Kiemenblechen

als Lufteintritt und Transportlöchern im Sockel.

Redundante Verdichter als sauggasgekühlte,

vollhermetische Scrollverdichter als "Tandem"

(50%-50%) auf Schwingungsdämpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

gelötet, diffusionsdicht isoliert mit Heizwiderstand

als Frostschutz.

Hochleistungsverflüssiger luftgekühlt (Kupferrohr mit

Aluminium Lamellen), mit zwei drehzahlgeregelten

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kältemittelkreisläufe aus

Weichkupferrohren Silberlot gelötet, ausgerüstet mit

Kältemittelsammler, Trockner, Schauglas,

Sicherheitsventil, Flüssigkeitsmagnetventil, und

thermostatischem Expansionsventil mit MOP,

Serviceventilen und Absperrventilen auf der Saug-

und Druckseite der Verdichter.

Hochdruckpressostate, Niederdruckpressostate in

TÜV geprüfter Ausführung.

Steuerung und Regelung integriert in einem kompakt

Schaltschrank aus lackiertem Stahlblech IP54 in RAL

7035 (Rittal oder vergleichbare Ausführung).

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Microprozessorregler Carel PCO³ mit

Digitaldisplay und SNMP Schnittstellenkarte zur

Überwachung und Steuerung der ganzen Einheit.

5 potentialfreie Kontakte für Sammelstörmeldung,

Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur und Befülldruck

unterschritten, 24 V AC Steuerspannung, Rote Lampe

"Sammelstörmeldung", Fernschaltung ein/aus,

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen,

Kabelzuführung in der Rückwand, Alle Motoren mit

Motorschutzschalter, Elektromagnetische Verbraucher

mit RC-Beschaltung, Hauptschalter, rot/gelb,

Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz,

Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt,

Fühler am Verdampfer als Verdampferschutz

Redundanter Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über

Master-, Slave-Steuerung möglich, Schnittstelle zur

GLT über Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle möglich.

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank. Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit

"Viton" Dichtung in redundanter Ausführung mit

Umschaltung zur gleichmäßigen Auslastung,

Absperrventil vor und hinter den Pumpen,

Rückschlagventil am Pumpenaustritt, Automatisches

Bypassventil, Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und

Entlüfter, Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß

für Wasser intern, Wasseranschlüsse in der Rückwand,

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar,

Wasservordrucküberwachung über Drucktransmitter im

Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile komplett

isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundsätzlich möglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden an

Dichtungen etc. führen.



Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL7035 mit

vormontierten Schwingungsdämpfern. Verflüssiger

mit Schutzgitter. Die Außenaufstellung unter einem

zusätzlichen Regendach als Wetterschutz, eine

gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie die Verankerung

im Boden werden empfohlen (bauseits, gehört nicht zum

Lieferumfang).



Transport: der IT-Chiller steht auf einer Holzpalette,

um den Rückkühler anzuheben, kann ein Gabelstapler

benutzt werden, bei Einbringung per Kran können

Hebegurte unter dem IT-Chiller durchgeführt werden.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklärung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformitätserklärung

Prüfprotokoll



Berücksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgeräte Richtlinie,,,,97/23/EG



Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C, Tu=35°

24 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35° 26,5 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10% 24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei Tw=15°C,

Tu=35° 9,7 kW Stromaufnahme, bei Nennlast 25 A

Anlaufstrom 59 A Kältemittel R407C Anzahl Verdichter

2 Kälteleistungsstufen %  0-50-100% Anzahl

Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen 60 l/min

Pumpenförderdruck extern 2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 0,9 kW Tankinhalt 48 l Temperaturbereich

+5°C - +20°C Umgebungstemperaturen - Betriebsbedingungen

-20°C - +43°C Umgebungstemperaturen - Transport, Lagerung

-20°C - +60°C Abmessungen mit Sockel(B x H x T)

810 x 1542 x 1560 mm Sockelhöhe 100 mm

Wasseranschlüsse (Innengewinde) 1" Gewicht 390 kg

Luftleistung der Ventilatoren  10880 m³/h

Schalldruckpegel  in 10m Abstand  53 dB(A) Schutzart

(Elektrik) IP 54 für alle elektrischen Bauteile

Material Verrohrung Kupfer, Messing und

Schlauchleitung



Ausführung: Rittal SK3232.710 oder vergleichbar



Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe

(anstatt 2 drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Änderungen mit Option freier Kühlung:

Kühlleistung Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C

23,7 kW Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=10°C

24,9 kW Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 3,0 kW

Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 9,2 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder

waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h = 850

x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe und

Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert.



Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m³/h.



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe

für USV-Anbindung, Umschaltung durch

Software.(Achtung Nur in Verbindung mit

drehzahlgeregelten Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zusätzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu können.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung    3232711
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
