Ausschreibungstext für Kabelführungsbügel, chromatiert


Kabelführungsbügel, chromatiert



Die chromatierten Kabelführungsbügel aus Stahlblech, 120 x 90 mm, werden

an Fernmelde-Systemleisten oder direkt in

Fernmelde-Verteilerschränken montiert und unterstützen eine flexible,

systemgerechte Kabelführung.



Material: Stahlblech, chromatiert

Abmessungen: 120 x 90 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelführungsbügel, chromatiert   DK 7111900
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
