Ausschreibungstext für Outdoor-Modulgehäuse


Outdoor-Modulgehäuse



Modulares, doppelwandiges Gehäusesystem für den

Außeneinsatz, bestehend aus Gehäusekorpus, Regendach,

Seitenwänden und Sockel. Eintüriges Gehäuse aus 2 mm

Aluminium, aus einem Stück gekantet und geschweißt.

Hohe Stabilität durch 10-fache Profilierung des

Schrank-Korpus. System-Lochung im 25 mm DIN-Raster

komplett umlaufend zur Aufnahme von System-Zubehör.

Tür in doppelwandiger Ausführung mit eingeschäumter

PU-Dichtung, Türarretierung,

3-Punkt-Stangenverschluss, Ergoform-S-Griff und

Profilhalbzylinder nach DIN 18254. Boden geschlossen

mit Flanschplattenausbrüchen und verschraubten

Flanschplatten. Rückwand, doppelwandig ausgeführt,

von innen verschraubt. Regendach, 75 mm hoch, zur

Entlüftung, mit allseitigem Überstand, 25 mm.

Seitenwandmodule zur nahtlosen Abdeckung von Gehäuse

und Sockel. Tür und Rückwand werden an der Flanke von

den Seitenwandmodulen nahtlos abgedeckt, dadurch

ergibt sich kein Ansatzpunkt für Werkzeuge. Im

Sockelbereich kann aus 2 Varianten gewählt werden:

100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium verschraubt.

300 mm hoher Batteriesockel aus 3 mm Aluminum

verschraubt. Individueller Innenausbau mit

Montageplatten, Teilmontageplatten, Schienensystemen,

zölligen und metrischen Profilschienen aus dem

Systemzubehör möglich.

Material:

Gehäuse, Dach und Sockel:

Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse und Seitenwände: pulverbeschichtet in RAL 7035

Regendach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 5018

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 800 x 1000 x 500   mm

Regendach: BHT: 850 x 75 x 550 mm

Höhe Sockel: 100 oder 300 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91

Klimatisierung

Zur Klimatisierung stehen auf das Gehäusesystem

abgestimmte Luft-/Luft-Wärmetauscher und Kühlgeräte

in unterschiedlichen Leistungsstufen als Dachaufbau,

Wandanbau oder Türeinbau zur Verfügung. Bei

Verwendung eines Dachaufbau-Klimagerätes wird das

Gerät in eine spezielle Klimahaube, die für optimale

Strömungsbedingungen sorgt, gesetzt. Bei Verwendung

eines Wandanbau-Klimagerätes wird das Gerät in einer

Haube anstelle der Rück-wand eingesetzt, die lichte

Einbautiefe des Gehäuses bleibt erhalten. Das

Regendach baut tiefer nach hinten auf.



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Modulgehäuse   CS 9751085
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
