Ausschreibungstext für Anschlußleiste 230 Volt


Anschlußleiste 230 Volt



mit Überspannungsschutz und Entstörfilter

für den Einbau in Netzwerkschränke mit 25 mm DIN-Maßrasterung oder stufenloser Befestigung. Die Anschlußleiste enthält

einen beleuchteten Wippschalter, 2-polig, zur Trennung der Steckdosen von der Netzspannung.

Leichte Zugänglichkeit zum Anschlußraum durch separate Abdeckung.

Der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern ist durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe möglich. Die Anschlußleiste

ist VDE/GS geprüft.

Ausführung nach DIN 49440 und CEE F/III.



Techn. Daten:

- Nennspannung: 250 V AC, - Max. Belastung: 6 A

- Material: Hart PVC silber/schwarz

- Anschlußkabel: 2 m lang H05VV-F3G1, - Steckdosen: 16 Stück

Überspannungsschutz:

DIN VDE 0675, Teil 6/E 11.89 für Anforderungsklasse D,

Varistor-Temperaturüberwachung, optische Fünktionsüberwachung, hochbelastbar, Stoßstrom bis 15 kA

Entstörfilter 6 A:

DIN VDE 0565, Teil 3 5.86 mit 2 Feinsicherungen 6,3 A träge, 250 V



Länge: 1335 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Anschlußleiste 230 Volt   DK 7217510
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
