Ausschreibungstext für Erschütterungs-Sensor für CMC


Erschütterungs-Sensor für CMC



Bei einer Erschütterung des Schrankes schließt der im

Sensor befindliche Kontakt den Stromkreis und löst

einen Alarm aus. Die Empfindlichkeit des Sensors ist

mittels einer Justierschraube, die auf ein

Federblättchen drückt, individuell einstellbar.



Technische Daten:

Kontaktbelastbarkeit: max. 50 Volt, 0,1 A

Abmessungen: 57x21x18 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Erschütterungs-Sensor für CMC   DK 7200320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
