Ausschreibungstext für PSM MID Messmodul 16A


PSM MID Messmodul 16A





MID Wirkenergiezähler zum Einsatz im IT-Umfeld, gemäß

EU MID Richtlinie 2004/22/EG.Horizontale Montage in

der 19# Ebene eines IT-Racks.

Der Zähler steckt in einem robusten Metallgehäuse und

kann somit auch an wechselnden Orten installiert werden.

Zum einfachen Anschluss können vorkonfektionierte

Anschlusskabel für unterschiedliche Einsatzzwecke als

Zubehör bestellt werden.

Zusätzlich zur Wirkenergieerfassung werden weitere

Messgrößen, wie Spannung, Strom, aber auch Wirk-, Blind-

und Scheinleistung erfasst.

Zusätzlich ist eine Nullleiterstrommessung integriert.

Über das integrierte OLED-Display kann die

Grundkonfiguration eingestellt und der schnelle Zugriff

auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt werden.

Das MID Messmodul verfügt über ein integriertes Netzteil

und ist eigenversorgt. Über die CANBus Schnittstelle kann

das MID Messmodul an das CMC III Überwachungssystem

angebunden werden.

Über das CMC III ist ein Fernzugriff (Netzwerkzugriff)

auf die Messdaten möglich.

Die Verbrauchsparameter können mittels CMC III über SNMP

an eine DCIM Software weitergeleitet werden.

Zu Abrechnungszwecken sind zwei manipulationssichere

Messsysteme integriert, die verbrauchten Wirkenergien

(Summe pro Einspeisung, sowie L1, L2, L3 rollierend)

können jeweils an einem eigenen Display am Modul

rechtsverbindlich abgelesen werden.

Die MID Zulassung für Energieabrechnungszwecke hat eine

Laufzeit von 8 Jahre und kann danach mittels Neukalibrierung

des MID Messmoduls um weitere 8 Jahre verlängert werden.



Technische Spezifikationen PSM MID Messmodul

Eingangsstrom: 16A

Anzahl der Phasen, je Stromkreis: 3

Anzahl der Stromkreise: 2

Anschlussart: Industriesteckverbinder

Anschlussstecker Ein-/Ausgänge: HARTING HAN Q4/2 / Ilme CQ 08V

Passende Anschlusskabel mit EN60309/CEE oder Wago-X-Com Stecker für PSM

im Zubehör erhältlich

Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)

Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh),Scheinleistung (VA), Scheinarbeit

(VAh)

Blindleistung (Var), Leistungsfaktor (cosPhi)

Nulleitermessung / Schieflastermittlung

Spannung Messbereich: 180V-260V

Spannung Auflösung: 0.1V

Spannung Genauigkeit 2%

Strom Messbereich: 0-18A

Strom Auflösung: 0,1A

Strom Genauigkeit: 2%

Frequenz Genauigkeit: 2%

Wirkleistung (kW) Genauigkeit: 2%

Scheinleistung (VA) Genauigkeit: 2%

Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit: 1%

Scheinarbeit (VAh) Genauigkeit: 2%

Powerfaktor Genauigkeit: 2%

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm: Ja

Display / Anzeige: OLED monochrom / 2 Zeilen

Schnittstelle: RJ45, CANBus (CANOpen)

Unterstützte Protokolle über optionales CMC III:

HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet,TCP/IP v4 und v6, DHCP, DNS, NTP,

Syslog

SNMP v1, v2c und v3, FTP/SFTP (Update / Filetransfer), Email-Versand

(SMTP)

Max. Anzahl von MID-Modulen je CMC III PU Compact: 4

Max. Anzahl von MID-Modulen je CMC III PU Standard: 8

MID Modul Gehäusebreite: 450mm (19zoll)

MID Modul Gehäusetiefe: 200mm

MID Modul Gehäusehöhe: 44,45mm (1HE)

Einbaulage: Horizontal

MTBF (bei 40°C): 200.000 Stunden

Normen: EN 50470-1, EN50470-3, MID Richtlinie 2004/22/EG,

EN 60950-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 55022 / B

Schutzklasse: 3

Verschmutzungsgrad: 2

Schutzart: IP51 (EN 60529)

Lagertemperatur:-25°C bis +55°C

Umgebungstemperaturen (Betrieb): -25°C bis +55°C

Umgebungsfeuchte:20% - 90%, rF nicht kondensierend



Fabrikat: Rittal
Typ: PSM MID Messmodul 16A    7859312
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
