Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank


DK-TS 8 Netzwerkschrank



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können, der hierbei gebildete

Innenraum  läßt sich z.B. zu Dämmungs- oder

Klimatisierungszwecken  nutzen. Die horizontalen

9-fach gekanteten Profile sind  oberhalb der Dichtung

mit einer zusätzlichen  Schutzrinne versehen. Die

Anreihung der Schränke ist  unbegrenzt seitlich, nach

vorne und hinten,  übereinander, sowie über Eck

möglich. Fronttür aus Stahlblech  in RAL 7035, mit

geschäumter Dichtung, 180° Scharniere,  vierfach

verriegelt, Komfort-Griff und  Sicherheitsschließung

3524 E. Der Einsatz eines  Profilhalbzylinders (40/45

mm) nach DIN 18254 ist  möglich. Scharniere mit

unverlierbaren  Scharnierstiften, Türschlag

wechselbar ohne Ausbau der  Verschluss-Stangen.

Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit  geschäumter

Dichtung, mit herausnehmbaren  Vierkantrohrrahmen mit

Lochung im DIN-Maßraster von 25  mm,

Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff  mit

Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Zwei System-Chassis in der Schranktiefe, in die

innere Montageebene eingehangen und mit je einer

Schraube gesichert. Verschraubte Seitenwände mit

aufgeschäumter Dichtung ermöglicht Schutzart  bis IP

55 Dachblech abnehmbar, mit aufgeschäumter  Dichtung,

mit 4 Befestigungsschrauben  montiert. 3-fach

geteiltes Bodenblech inkl.  Schiebeblech zur

Kabeleinführung. Die Anordnung der  Einzelbleche ist

frei wählbar. Durch die symmetrische  Rahmenabmessung

ist selbst ein Einbau um 90° gedreht in  der

Schranktiefe zur optionalen seitlichen

Kabeleinführung möglich. Zusätzlich sind die

Einzelmodule gegen bereits vorbestückte Lüftermodule

oder Module mit Bürstenleisten zur Kabeleinführung

möglich. Alle verschraubten Beplankungsteile mit

automatischem Potentialausgleich und vorbereitet zur

Befestigung von Erdungsbändern.



Material:

Stahlblech



Oberfläche:

Schrankgerüst: tauchgrundiert; Türen, Seitenwände und

Dach: tauchgrundiert, pulverlackiert in RAL 7035;

Bodenbleche und System-Chassis: chromatiert



Abmessungen:

BxHxT 800x2000x1200 mm, 42 HE



Fabrikat: Rittal

Typ: Netzwerkschrank, Basis TS 8, Typ 2   DK 7821.892

oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank   DK 7821892
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
