Ausschreibungstext für QR Serverschrank mit Designsichttür


QR Serverschrank mit Designsichttür



Serverschrank, bestehend aus einem verschweißten

Rahmengestell.

Mit einer verfügbaren Ausbaufläche von 23 HE, zum

Aufbau kleiner bis mittlerer Netzwerke. Optional

Seitenwände mit integrierter Griffmulde und

Sicherheitsschließung einsetzbar.Anreihung möglich.

Optionaler Austausch der Seitenwände gegen eine

Adaptionshaube ermöglicht eine beidseitige

Breitenvariabilität von 100 mm. Vorne belüftete

Designsichttür, halbseitig perforiert, 3 mm

Sicherheitsglas, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließung. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar,

Türöffnungswinkel 130°. Komplett belüftete Rücktür,

vollflächig perforiert, inkl. Schwenkhebelgriff mit

Sicherheitsschließungen. Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar,

Türöffnungswinkel 130°. Offener Dachrahmen. Optionaler

Verschluß mit Modulblechen, oder Integration von

Modulblechen mit Bürstenleiste, oder Modullüfterblechen

in der Schrankbreite wie -tiefe. Bodenrahmen mit

Ausschnitt zur Kabeleinführung hinten, aufrüstbar mit

Bürstenleiste oder Modullüfterblech zur aktiven

Belüftung von unten. Der integrierte Rollsockel

ermöglicht selbst im bestückten Zustand einen leichten

Transport. Nivellierfüße, zum Ausgleich von

Bodenunebenheiten. Ausziehbarer Kippschutz, zum

Ausgleich bei ungleich verteilter Last.

19"-Profilschienen, vorne und hinten im Schrank

vollkommen tiefenvariabel an Tiefenstreben montiert.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Lackiert, RAL 7035, optional

auch RAL 9011 (Graphitschwarz)

Abmessungen: (BxHxT) 600 mm x 1241,5 mm x 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: QR Serverschrank mit Designsichttür   DK 7528910
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
