Ausschreibungstext für Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig


Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig





konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und

Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und

Produktionszeiten maximiert werden können. Die Gefahr

der Kreuzkontamination, z. B. durch das

Bedienpersonal der Anlage, wird gegenüber

herkömmlichen Konstruktionen auf ein Minimum

reduziert.



Gehäuse

gekantet und geschweißt. Ohne zusätzliche Spalte und

Toträume integriertes Schrägdach, nach vorn um 30 °

geneigt, gut einsehbar. Dies gewährleistet, dass

Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

sicher ablaufen können und verhindert wirkungsvoll

das Abstellen von Gegenständen.

Eine im Dach integrierte Tropfkante schützt den

oberen Bereich der Türdichtung, lässt jedoch einen

so großen Abstand zur Türoberkante, dass eine

Reinigung und Desinfektion sicher möglich ist.



Tür

mit umlaufend um 10 ° geneigten Umkantungen, damit

Flüssigkeiten, Reinigungs- und Desinfektionsmittel

sicher ablaufen können. Türanschlag rechts, auf links

wechselbar. Scharniere innerhalb der Türdichtung,

damit hygienekritische Ablagerungen ausgeschlossen

sind. Türöffnungswinkel ca. 130 °.



Verschluss

ausgeführt als Vorreiber, Anzahl: 2 Stück.

Verschluss-Einsatz ohne Vertiefungen und Spalte,

damit eine leichte Reinigung und Desinfektion möglich

ist. Nur durch qualifiziertes Personal zu öffnen.



Dichtung

mit einem spaltfreien Übergang zwischen Tür und

Gehäuse, frei von Hinterschnitten und Toträumen.

Dies gewährleistet eine sichere und kontrollierbare

Reinigung unter Optimierung der Reinigungszeiten und

vermeidet wirkungsvoll die Ablagerung und das

Wachstum schädlicher Mikroorganismen.

Material: Silikon mit einer höheren Beständigkeit

gegenüber Reinigungs- und Desinfektionsmitteln und

Lebensmittelbestandteilen. Eine geschlossene

Materialstruktur verhindert die Aufnahme von

Flüssigkeiten.

Einfärbung: blau, somit als Fremdkörper nach evtl.

Beschädigungen klar von Lebensmitteln zu

unterscheiden und besser identifizierbar.

Die Dichtung ist auswechselbar ausgeführt, damit ein

schneller und kostengünstiger Austausch nach

Beschädigungen möglich ist.



Montageplatte

aus Stahlblech, verzinkt.

Abmessung: B x H 549 x 570 mm.



Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)



Oberfläche

rundum komplett geschlossen, somit präventive

Vermeidung eines Hygienerisikos durch unnötig

nachträglich installierte Abdichtungen. Gehäuse und

Tür mit Strichschliff Korn 400, Oberflächen-Rautiefe

RA < 0,8 µm.



Schutzart

IP 66 nach EN 60 529



Konformitäten

.,,Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR

177.2600

.,,CE



Zertifikate

BG-Prüfbescheinigung (BG-PRÜFZERT, Hygiene geprüft)

gemäß Hygieneanforderungen aus:

.,,GS-NG 2: Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen

10/99

.,,GS-NG 5 Übergreifende Prüfgrundsätze für

Hygieneanforderungen 04/95

.,,Hygieneanforderungen an Nahrungsmittelmaschinen aus

dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (speziell

Maschinenverordnung 9. GPSGV)

.,,DIN EN 1672-2 : 2005-07



Abmessungen

Breite: 610 mm

Höhe vorn: 650 mm

Höhe hinten: 769 mm

Tiefe: 210 mm



Lieferumfang

Gehäuse im oben beschriebenen Umfang,

Montageanleitung



Erhältliches Zubehör

Um einen hygienegerechten Aufbau zu erreichen, wird

empfohlen, hygienegerecht gestaltetes Zubehör

einzusetzen, dies gilt insbesondere für Aufhängung

mit Wandabstand, Aufstellung und Kabeleinführung.



Fabrikat: Rittal
Typ: Kompakt-Schaltschrank im Hygienic Design, eintürig   HD 1310600
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
