Ausschreibungstext für Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium


Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium

Baureihe Rittal New Basic



Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus Grundgehäuse,

und Sockel.Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet und

geschweißt. Komplett pulverbeschichtet in RAL 7035 Reinpolyester.

Stabilität durch 10-fache Profilierung des Schrank-Korpus. System-

-Lochung im 25 mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs. Eintüriges Gehäuse, Tür mit

eingeschäumter PU-Dichtung, eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen

mit DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß, Schwenkhebelgriff

und Profilhalbzylinder nach DIN 18254.Tür mit innen liegenden,

unverlierbaren 130° Scharnieren und Türfeststeller 110°. Boden offen,

mit einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren Bodenblechen

abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm Aluminium, mit verschraubten

Sockelblenden. Wetterschutzdach, 55 mm hoch,mit allseitigem

Überstand, 25 mm, gesteckt und verschraubt. Transportösen auf dem

Innendach verschweißt, vom Wetterschutzdach verdeckt, zum Krantransport

der komplett bestückten Einheit. Individueller Innenausbau mit

Montageplatten, Teilmontageplatten , zölligen und metrischen

Profilschienen und Schienensystemen über das Systemzubehör möglich.



Material:

Gehäuse, Dach und Sockel: Aluminium AlMg3

Oberfläche:

Gehäuse, Wetterschutzdach und Sockel: pulverbeschichtet in RAL 7035

Reinpolyester

Abmessungen:

Gehäuse: BHT 800 x 1200 x 500 mm - Gesamthöhe 1355 mm, inkl. Sockel und

Regendach

Regendach: BHT: 850 x 55 x 550 mm

Höhe Sockel: 100 mm

Schutzart:

IP 55 nach EN 60 529 / 10.91 in Verbindung mit Bodenblechen

Fabrikat: Rittal

Typ: Outdoor-Basicgehäuse CS 9783.610 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor Gehäuse, einwandig, Aluminium   CS 9783610
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
