Ausschreibungstext für Stahlblechtür, belüftet für TS


Stahlblechtür, belüftet für TS



Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech, 180° Scharnieren, vierfach verriegeltem Stangenverschluß, mit

Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung 3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der Einbau eines Komfortgriffs TS

8611.070 ist optional möglich.

Der innerhalb der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den Einsatz

von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei Maximalausbau.







Material: Stahlblech



Farbe: RAL 7035



Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür, belüftet für TS   DK 7824203
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
