Ausschreibungstext für Aufsatzdeckblech geschlossen


Aufsatzdeckblech geschlossen





Aufsatzblech für FR(i) und TS

Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert,

Struktur-Einbrennlack, RAL 7035

Abmessungen (B x T): 800 X 600



Fabrikat: Rittal
Typ: Aufsatzdeckblech geschlossen   FR 7885100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
