Ausschreibungstext für Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE


Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE





Zum Auffangen und Weiterleiten der Rangier-

und Patch-Kabel unterhalb eines Patch-Feldes.

In einer Stahlblechwanne werden die Kabel nach

außen geführt und können seitlich links und/oder

rechts weitergeführt werden.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Kabelführungsrinnen-Panel 482,6 mm / 19", 1 HE   DK 7149135
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
