Ausschreibungstext für Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE


Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE



Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE,



zum Einbau von 8 TAE 4/6 Sockel, incl. Befestigungsvorrichtung

zur Aufnahme von Kabelabfangvorrichtungen.

Ausführung: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Patch-Panel 482,6 mm (19") 2 HE   DK 7192035
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
