Ausschreibungstext für Griffsystem für Universaleinbau


Griffsystem für Universaleinbau



mit elektromagnetischer Verrieglung für das CMC-TC-Überwachungssystem



Der Universalgriff ist mit einem Montage-

Lochbild ausgestattet, welches auf sehr

viele vorhandene Türsysteme passt. Dieser

Griff bietet sich ideal für die Nachrüstung

von Projekten mit unterschiedlichen

Schranktypen bzw. Varianten an.

Der neue Griff lässt sich Plug & Play an

das CMC-TC-System anbinden.

Zusätzlich sollte immer ein Zugangs-Sensor

verwendet werden, um auch den Türstatus

abfragen zu können. Der Griff ist mit einer

Anschlussleitung und einem RJ 12-Stecker

ausgestattet, dieser kann in der Access

Unit des CMC-TC-Systems eingesteckt werden.

Der Griff ist mit einem Druckknopf .

Einsatz ausgestattet, der bei Freigabe

des elektromagnetischen Verschlusses

gedrückt werden kann.



Technische Daten

Bemessungsspannung: 24 V DC

Bemessungsstrom: max. 100 mA

Anschlusskabel: Länge 5 m, RJ 12-Stecker



Fabrikat: Rittal
Typ: Griffsystem für Universaleinbau   DK 7320950
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
