Ausschreibungstext für Erdungsset Für T: 600 mm


Erdungsset Für T: 600 mm





Zur Erdung aller Flachteile auf das

Wandbefestigungsteil sind Erdungsleitungen abhängig von

der Gehäusetiefe in den passenden Längen im Erdungsset

enthalten. Das Erdungsband der Haube ist ein fast-end

Stecker, schnell abziehbar und bei geöffneter Tür

bequem zugänglich. So kann die Gehäusehaube komplett

abgenommen werden.



Fabrikat: Rittal
Typ: Erdungsset Für T: 600 mm   QB 7502260
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
