Ausschreibungstext für CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur


CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur



Erweiterungseinheit für

- 4 zusätzliche Temperatur-Eingänge,

- 8 digitale Eingänge und

- 2 Relais-Ausgänge.

Zur Anbindung der Temperatur-Sensoren stehen 4 RJ 12-

Buchsen zur Verfügung. Es können minimale und

maximale Grenzwerte eingestellt werden. Eine

Grenzwertüberschreitung wird am CMC Basisgerät durch

Alarm gemeldet. Weiter wird über SNMP ein Alarm-Text

geschickt. Die Ein- und Ausgänge können logisch

verknüpft werden ( AND-, OR-, NOT-, Time-, Flip-Flop,

D-Flip-Flop, Code,- Tür,- Trap-, Regel-, Speicher-

Funktionen ). Die individuelle Parametrierung soll

über die beiliegende Software erstellt werden.



Technische Daten:

Temperatur-Eingänge: 4 x NTC Temperatur-Sensoren

Digitale Eingänge: 8 Optokoppler

Relais-Ausgänge: 2 (Wechselkontakte 5 A/250 Volt)

Bemessungsspannung: 24 Volt DC

Bemessungsstrom: 140mA

Schnittstelle: I²C, Power- I²C (RJ12)



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-Temperatureinheit I/O + Temperatur   DK 7200913
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
