Ausschreibungstext für LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200


LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200





Der zur Klimatisierung von Serverschränken in

Rechenzentren konzipierte Luft-/Wasser-Wärmetauscher

bietet eine geregelte, bedarfsgerechte und

energieoptimierte Kühlung von bis zu 30kW, bei

möglichst geringem Gewicht und einer umfassenden

Möglichkeit des Monitorings.



Die Montage des Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt

seitlich am Rack.

Somit ist eine 100%ige Trennung der IT und des FM

gegeben - auch im Wartungsfall erfolgt der Zugriff ausschließlich auf

den LCP plus EC selbst.



Das LCP plus EC saugt die Warmluft seitlich an der

Serverschrank-Rückseite ab, kühlt diese über einen Hochlei

stungs-Kompaktregister Wärmetauscher ab und

bläst die abgekühlte Luft wieder seitlich in den

vorderen Teilbereich des Serverschrankes ein.

So wird eine gleichmäßige, horizontale Klimatisierung

über alle Höheneinheiten im Serverschrank erreicht.

Auch bei geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung)

ist die gesicherte Kühlung des eingebauten

19"-Equipments gegeben.

Wahlweise sind ein oder zwei Serverracks mit einem

LCP plus EC kühlbar.



Durch Verwendung von EC-Lüftern wird maximale Effizienz

erreicht und die elektrische Energieaufnahme minimiert.

Der großflächige Hochleistungs-Wärmetauscher des

LCP plus EC ermöglicht hohe Vorlauftemperaturen (bis

zu 21°C) und niedrige Druckverluste wasser- und

luftseitig.

Somit wird eine deutliche Verlängerung von freier

Kühlung und Reduktion der el. Leistungsaufnahme der Pumpensysteme

erzielt.



Luft-/Wasser-Wärmetauscher und Serverrack sind

räumlich voneinander getrennt.

Ein Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert.

Der Wasseranschluß kann über 1" AG flexibel nach

unten oder hinten erfolgen.

Die Lüfter sind jederzeit werkzeuglos tauschbar.

Eine Netzwerkeinbindung für Monitoring/Einstellung

aller technischen Parameter ist möglich.



Extrem robust durch einfachen, optimierten Aufbau.

Strenge räumliche Trennung von wasserführenden und

elektrischen Bauteilen. Alle elektrischen Bauteile

sind zusätzlich spritzwassergeschützt.



TÜV GS zertifiziert, Schwitzwassertest nach

DIN 3168 wird erfüllt.

UR-Approbation serienmässig.



Regelung

Optimale Anpassungsfähigkeit (0-100%) durch dynamische, kontinuierliche

Regelung des Kaltwasser-Volumenstroms.

Regelung auf eine konstante Server-Zuluft-Temperatur

durch stufenlose Anpassung des Luftvolumenstromes

aufgrund der Temperaturdifferenz (Zuluft - Abluft) für

bestmögliche und hochgradig energieeffiziente Versorgung

der Servertechnik.

Das Gerät ist nach dem "fail safe" Prinzip konstruiert

- für den unwahrscheinlichen Fall eines Defektes geht

das Gerät automatisch auf max. Kühlleistung.



Serienmässig redundante Ausführung der zur Regelung

benötigten, luftseitigen Temperaturfühler.



Service:

Die sechs Lüfter sind einzeln im laufenden Betrieb

austauschbar und selbstkontaktierend.

Die Regelung bleibt während eines Lüfterausfalls

/ Tausches erhalten. Es sind keinerlei Einstellarbeiten

vor oder nach dem Lüftertausch notwendig.

Der Wechsel einzelner Lüfter ist innerhalb von 30s

möglich.

Das Gerät verfügt über eine automatische Entlüftung

und sichert somit die schnelle Verfügbarkeit des

Gerätes während der Inbetriebnahme.



Monitoring:

Erweiterte Funktionalität der Überwachungs- und Steuerungstechnik /

Software über SNMP.

Basic CMC mit Ethernet- Schnittstelle serienmäßig.

Graphische Benutzeroberfläche durch integrierten

Webserver.

Ständige Anzeige und Überwachung aller relevanten Betriebsparameter wie

Zu/Abluft Temperaturen,

Durchfluss, Vor/Rücklauf Temperaturen, Lüfterdrehzahl, abgeführte

Verlustleistung, etc..

Serienmässiges Touchscreen-Display zur Überwachung

und Bedienung am Gerät.



Technische Daten:

- Kühlmedium: Wasser oder Wasser/Glykol-Mischung gem.

Bedienungsanleitung

- Wasseranschluss:,,1" AG

- Spannungsversorgung: ,,230V, 1~, 50/60Hz, alternativ

,,,,,,,,,,,,400V, 3~, N, 50/60Hz bei

,,,,,,,,,,,,einphasiger ,,Belegung

- Gewicht:,,ca. 230kg

- Abmessungen (BxHxT):,,300x2000x1200mm

- Verfügbare Ausbauhöhe:,,frei (42HE)



Standard Auslegung:

- Sensible Kühlleistung:,,,,30kW

- Luftvolumenstrom:,,,,,,5000m³/h

- Wasservorlauftemperatur:,,15°C

- Wasserrücklauftemperatur:,,22,7°C

- Durchsatzmenge Kühlmedium:,,60l/min

- Glykolanteil im Medium:,,0%

- Serverzulufttemperatur:,,24°C

- Delta T (Zuluft-Abluft):,,20K

- Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,90kPa

- Elektrische Leistungsaufnahme, maximal:,,,,,,1050W



Projektspezifische Auslegung:

- Sensible Kühlleistung:,,,,  ........,,kW

- Luftvolumenstrom:,,,,      ........,,m³/h

- Wasservorlauftemperatur:,,  ........,,°C

- Wasserrücklauftemperatur:,,  ........  ,,°C

- Durchsatzmenge Kühlmedium:,,  ........  ,,l/min

- Glykolanteil im Medium:,,  ........,,%

- Serverzulufttemperatur:,,  ........,,°C

- Delta T (Zuluft-Abluft):,,  ........,,K

- Wasserseitiger Druckverlust des Gesamtgerätes:,,...............kPa

- Elektrische Leistungsaufnahme im Betriebspunkt:,,...............W



Optionen:

- Redundante Stromeinspeisung mittels Transferswitch



Fabrikat : Rittal

Typ: 3300.480 oder gleichwertig



Fabrikat: Rittal
Typ: LCP Plus EC, BHT 300x2000x1200   SK 3300480
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
