Ausschreibungstext für DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE


DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE



DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE



zum Einbau von 12 SC-Duplex-Kupplungen incl.

Befestigungsvorrichtung zur Aufnahme von Kabelabfang-

vorrichtungen.



Fabrikat: Rittal
Typ: DK Patch-Panel für LWL-Spleißbox 1 HE   DK 7169535
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
