Ausschreibungstext für Automatic Door Control Unit


Automatic Door Control Unit





Steuereinheit für das Automatische Türöffnungssystem

für bis zu 4 Türen.



Mit dieser Steuereinheit können Alarmmeldungen die

zur automatischen Türöffnung führen sollen auf die

Elektro-Mechanik der Tür ausgeführt werden.

Die Control Unit hat 4 Anschlüsse für die Anbindung

von bis zu 4 Türen, die durch die Einheit angesteuert

werden können.

Die Schnittstelle zum Anwendernetzwerk erfolgt über

die 4 Öffnerkontakte oder über 2 x RJ 12 Kabel zu

einer I/O Unit in Verbindung mit einer Processing

Unit II oder zu einem Basic CMC oder zu einem LCP

Plus.

In diesen Systemen werden die Alarmmeldungen

generiert.



Anschließbare elektro-mechanische Türöffnungssysteme:

4 x 24V/ 400mA



Technische Ausstattung:

2 LEDs signalisieren die Stromversorgung des Systems

4 LEDs für den Status des Schaltungszustandes der 4

Türen durch das CMC-TC

2 RJ 12 Ports zur Anbindung an das CMC-TC System

4 x Öffnerkontakt 30V/1A

4 x Türausgang 24V / 400mA

1 Powereingang 24 V DC für verschiedene Netzteile mit

Unterschiedlichen Primärspannungen.



Technische Daten:



Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rel.

Feuchtigkeit, nicht kondensierend

IP-Schutzart: IP40 nach EN 60529

1HE Desktop-Gehäuse aus Kunststoff

B x H x T [mm]: 136 x 44 x 129

Approbationen: CE



Für ein komplettes System wird zusätzlich das

"Automatic Door Kit" 7320.791 benötigt.



Fabrikat: Rittal
Typ: Automatic Door Control Unit   DK 7320790
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
