Ausschreibungstext für Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8


Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8



Verschraubbare Seitenwand,

einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen.

Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch sechs

Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-

und #außenseite montierbar.

Schutzart bis  max. IP 55.

Optional kann die Seitenwand auch scharniert ausgeführt werden, max.

Öffnungswinkel 180°.



Material: 1,5 mm Stahlblech



Lackierung: RAL 7035



für Schrankmaße: H: 2200 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8   TS 8126235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
