Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig


Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig



Gehäuse:

symmetrische stabile Profilrahmenkonstruktion,

bestehend aus gewalztem Hohlprofil mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm. Alle Profilkanten

abgerundet.  Horizontale Profile mit zusätzlicher

Rinne oberhalb der Dichtung. Vertikale Profile mit

zwei Montageebenen für platzsparenden Innenausbau.

Nach allen Seiten anreihbar. Vier Transportösen,

Bodenblech 3-fach geteilt, herausnehmbar und

austauschbar, montiert.



Tür:

mit geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von

25 mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, Scharniere rechts

angeschlagen, wechselbar, mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI,

nachrüstbar auf 180°, Bodenfreiheit 25 mm.



Rückwand und Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar



Montageplatte:

seitlich C-gekantet, über integrierte

Kunststoffgleitstücke tiefenverstellbar im Raster

von 25 mm.



Alle verschraubten Beplankungsteile mit automatischem

Potentialausgleich und vorbereitet zur Befestigung

von Erdungsbändern.



Zubehör:

Seitenwände mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungsschrauben zum seitlichen Abschluss.



Schutzart: IP 55



Material:

1,5 mm Stahlblech, Montageplatte aus 3 mm Stahlblech

verzinkt.



Oberflächenausführung:

Elektrophorese-Tauchgrundierung

Außenflächen in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 800x2000x800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) Eintürig   TS 8808500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
