Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung


Dachblech zur Kabeleinführung



Dachblech zur Kabeleinführung



Zur Kabeleinführung von oben in einen 600 mm breiten und 600 mm tiefen Netzwerkschrank, mit einem verschiebbaren Winkel

und Spezial-Gummiklemmprofil zur Abdichtung.



Lackierung: RAL 7035

für Netzwerkschränke: B: 600 mm x T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung   DK 7566235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
