Ausschreibungstext für Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X


Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X

Ausführung mit RiNano-Beschichtung





Nutzkühlleistung nach DIN 3168 L35 L35 500/610 Watt

Bemessungsbetriebsspannung 230 V, 1~, 50/60 Hz

Nennleistung Pel nach DIN 3168 L35 L35 360/380 Watt

Abmessungen B x H x T [mm] 285 x 620 x 298

Kältemittel R 134 a

Temperaturbereich 20°C bis 55°C

Temperaturregelung und Überwachung über

Comfortcontroller mit zwei

potentialfreien Störmeldeausgängen und

Türendschalteranschluss

werkseitige Einstellung 35°C

Anschluß über steckbare Anschlußklemmleiste

Schutzart NEMA 4X

Gewicht 25 kg

Farbe RAL 7035



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandanbaukühlgerät Rittal TopTherm PLUS - NEMA 4 X   SK 3303504
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
