Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE



mit zwei 482,6 mm (19.) Befestigungsebenen und

Seitenwänden

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des Netzwerk-

schrankes besteht aus gewalzten und vertikal 16-fach

gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-Maßraster

von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte Systemlochung

ermöglicht einfaches Einhängen und Sichern der Ausbau-

elemente nach dem Prinzip der Plug-and-play-Technik.

Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der Ausbau-

komponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam als

Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich

z.B. zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen.

Die horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind

oberhalb der Dichtung mit einer zusätzlichen

Schutzrinne versehen.

Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich,  nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.

Belüftete Sichttür vorne aus Stahlblech mit Lüftungs-

schlitzen in RAL 7035, mit geschäumter Dichtung, 180°

Scharniere, 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas,

Stangenverschluß vierfach verriegelt, Komfort-Griff

und Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluß-

stangen, Türöffnungswinkel 180°.

Belüftete Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit heraus-nehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangenverschluß vierfach verriegelt,

Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften,

Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Verschluß-

stangen, Türöffnungswinkel 180°.

Steckbare Seitenwände mit Sicherheitsschließung

3524 E.

Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten,

L-förmige Profilschienen an Tiefen-streben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech zur Kabeleinführung durch Schiebewinkel

mit Gummiklemmenprofil, mit 4 Befestigungs-

schrauben montiert, abnehmbar.

Einteiliges Bodenblech, belüftet, mit Kabelein-

führung hinten.

100 mm Sockel mit vorn und hinten belüftete

Blenden, seitliche Blenden geschlossen in

RAL 7035.

Erdung aller Flachteile auf Gehäuserahmen,

Hausanschlusspunkt hinten im Bodenrahmen.

Lose beigelegt sind: 4 Nivellierfüße zum Aus-

gleich von Bodenunebenheiten, 4 Distanzbolzen

(20 mm) zur Dachanhebung, 4 Kabelabfangschienen

für innere Ebene (einsetzbar in der Tiefe),

10 Stück Kabelführungsbügel aus Kunststoff

(105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Torx-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben.

Material: Stahlblech

Oberflächenausführung: Profilrahmengestell

elektrophorese-Tauchgrundierung, Flachteile

in RAL 7035 Struktur pulverbeschichtet

Abmessungen:

B.: 800 mm H.: 2200 mm + 100 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 47 HE   DK 7830320
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
