Ausschreibungstext für Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach Schutzart IP 66 (eintürig)


Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach Schutzart IP 66 (eintürig)



Gehäuse:

stabiler, 10-fach profilierter Schrankkorpus

aus 1,8 mm  Stahlblech.

Systemlochungen im 25 mm DIN-Raster in allen 3

Ebenen zur Befestigung von Systemzubehör,

Bodenblech dreigeteilt und herausnehmbar.

Türen:

2 mm Stahlblech, aufliegend, mit aufgeschäumter

Dichtung, eingeschraubter Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung, Stangenverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668. (Bei einflügeliger

Tür: Türanschlag rechts/links auf Baustelle frei

wählbar). Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften, Türöffnungswinkel 130° nach VDI

nachrüstbar auf 180°.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung,

mit Befestigungsschrauben schnell abnehmbar.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Verschlußsysteme,

Schwenkrahmen, Elektronik-Zubehör, Sichtfenster,

Sichttüren, Bedientableaus, Kühlgeräte, Wärmetauscher,

Filterlüfter, Heizungen, Stromverteilungskomponenten

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert, elektro-

phoretisch tauchgrundiert und mit Polyester

Pulver RAL 7032 kieselgrau Struktur pulverbe-

schichtet.

Außenabmessung (B x H x T): 1000 x 1800 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Einzel-Systemschrank) nach Schutzart IP 66 (eintürig)   ES 5084210
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
