Ausschreibungstext für Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55


Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55



Gehäuse:

stabile Profilrahmenkonstruktion, bestehend aus 9-fach

gewalztem

Hohlprofil mit Lochung im DIN-Maßraster 25 mm. Alle

Profilkanten abgerundet. Die Ecken versteift mit

Zink-Druckguß-Eckverbindern und verschweißt. Vier

Transportösen,

Bodenblech

3-fach geteilt, herausnehmbar und untereinander

austauschbar.

Türen:

2 mm Stahlblech, mit geschäumter Dichtung, mit

Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster Lochung, Stangenverschluß mit

Doppelbarteinsatz nach DIN 43668, (bei einflügliger

Tür: Türanschlag

wechselbar) Scharniere mit unverlierbaren

Scharnierstiften,

Türöffnungswinkel 130° nach VDI, nachrüstbar auf 180°.

Rückwand:

1,5 mm Stahlblech, abnehmbar, mit aufgeschäumter

Dichtung

Dachblech:

mit aufgeschäumter Dichtung, abnehmbar

Seitenwände (Zubehör):

1,5 mm Stahlblech, mit aufgeschäumter Dichtung und

Befestigungschrauben

zum seitlichen Abschluß.

Alle Teile sind zur Befestigung von Erdungsbändern

vorbereitet.

Zubehör:

Schnellmontagezubehör, Sockel, Kabelabfangschienen,

Schwenkrahmen,

Elektronik-Zubehör, Sichtfenster, Sichttüren,

Bedientableaus,

Erdungsbänder, Schaltplantaschen, -pult,

Verschlußsysteme,

Klimatisierungskomponenten, 180° Scharniere

Oberflächenausführung:

Bleche gereinigt, entfettet, phosphatiert,

elektrophoretisch

tauchgrundiert.

Außenabmessung (B x H x T): 1000 x 1800 x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltschrank (Anreih-System) nach Schutzart IP 55   PS 4084310
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
