Ausschreibungstext für Outdoor-Basicgehäuse


Outdoor-Basicgehäuse



Gehäusesystem zur Außenaufstellung, bestehend aus

Grundgehäuse, Regendach und Sockel.

Gehäuse aus 2 mm Aluminium, aus einem Stück gekantet

und geschweißt. Hohe Stabilität durch 10-fache

Profilierung des Schrank-Korpus. System-Lochung im 25

mm DIN-Raster frontseitig und in der Schranktiefe

umlaufend zur Aufnahme des System-Zubehörs.

Doppeltüriges Gehäuse mit demontier-barem Mittelsteg, 2

Schloßtüren mit eingeschäumter PU-Dichtung,

eingeschraubtem Vierkant-Rohrrahmen mit

DIN-Maßraster-Lochung, 3-Punkt-Stangenverschluß,

Ergoform- Griff und Sicher-heitsschließung,

austauschbar gegen Profilhalbzylinder nach DIN 18254.

Türen mit innen liegenden, unverlierbaren 130°

Scharnier und Türfeststeller 110°. Boden offen, mit

einteiligen oder mehrteiligen, verschiebbaren

Bodenblechen abdeckbar. 100 mm hoher Sockel aus 3 mm

Aluminium, mit ver-schraubten Sockelblenden. Regendach,

75 mm hoch, mit allseitigem Überstand, 25 mm.

Individueller Innenausbau mit Montageplatten,

Teilmontageplatten, zölligen und metrischen

Profilschienen und



Fabrikat: Rittal
Typ: Outdoor-Basicgehäuse   CS 9784020
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
