Ausschreibungstext für Stahlblechtür, belüftet für TS


Stahlblechtür, belüftet für TS



Die großflächig perforierten Tür aus 1.5 mm Stahlblech,

180° Scharnieren , vierfach verriegeltem

Stangenverschluß, Dreh-Griff mit Sicherheitsschließung

3524E, gewährleistet eine optimale Belüftung. Der

Einbau eines Komfortgriffs TS 8611.070 Der innerhalb

der Türen integrierte Montagerahmen mit Lochung im

DIN-Maßraster von 25 mm, ermöglicht optional den

Einsatz von Lüftertraversen zur aktiven Belüftung bei

Maximalausbau.

Material: Stahlblech

Farbe: RAL 7035

Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 1800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür, belüftet für TS   DK 7824183
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
