Ausschreibungstext für Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8


Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8



Zum seitlichen Abschluß des TS können die Seitenwände

einfach durch die Aufhängehilfe am Rahmen positioniert

werden. Die Flachteilhalter mit Kontaktelementen sorgen

für einen automatischen Potentialausgleich und einen

höheren EMV-Schutz. Diese können wahlweise von der

Schrankinnen- und #außenseite montiert werden. Bei

Verwendung der TS-Seitenwandscharniere ist ein

Öffnungswinkel von 180° möglich.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529

Oberfläche: Tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

RAL 7035 Struktur

für Schrankmaße: H: 800 mm T: 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8   DK 8173235
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
