Ausschreibungstext für DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank


DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank





DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank, 42 HE mit zwei

482,6 mm 19-Zoll Befestigungsebenen ohne Seitenwände.

Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im DIN-

Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der Plug-

and-play-Technik. Alle Profilkanten sind abgerundet.

Die vertikalen Rahmenprofile besitzen jeweils zwei in

der Tiefe versetzt angeordnete Montageebenen, welche

sich einzeln zur flexiblen Befestigung der

Ausbaukomponenten heranziehen lassen, bzw. gemeinsam

als Basis eines doppelwandigen Ausbaus genutzt werden

können, der hierbei gebildete Innenraum läßt sich z.B.

zu Dämmungs- oder Klimatisierungszwecken nutzen. Die

horizontalen 9-fach gekanteten Profile sind oberhalb

der Dichtung mit einer zusätzlichen Schutzrinne

versehen. Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt

möglich: seitlich, nach vorne und hinten, übereinander,

sowie über Eck.Vorne Aluminium-Sichttür bestehend aus

Aluminium-Rahmenprofil und 3 mm

Einscheibensicherheitsglas (ESG). Im Rahmenprofil

integriert sind die Scharniere und ein umlaufender,

offener Kabelkanal (optional versachliessbar).

Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung und Anreihung

min. 180°. Inkl. Designgriff für Profilhalbzylinder

(30/10) mm. Rücktür aus 2 mm Stahlblech, mit

geschäumter Dichtung, mit herausnehmbaren

Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster von 25

mm, Stangenverschluss vierfach verriegelt, Drehgriff

mit Sicherheitsschließung 3524 E. Scharniere mit

unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar

ohne Ausbau der Verschluss-Stangen, Türöffnungswinkel

130°. Zöllige Befestigungsebene vorne und hinten, L-

förmige Profilschienen an Tiefenstreben mit

integrierten Markierungspunkten befestigt,

Ebenenabstand 700 mm, stufenlos tiefenvariabel.

Dachblech vorbereitet zur aktiven Belüftung, abgedeckt

mit geschlossenem Dom, Kabeleinführung hinten durch

Schiebewinkel mit Gummiklemmenprofil. Ein Bodenblech

vorne als Sichtblende montiert, hinterer Bereich offen.

Durch die symmetrische Rahmenabmessung ist selbst ein

Einbau um 90° gedreht in der Schranktiefe zur

optionalen seitlichen Kabeleinführung möglich. 100 mm

Sockel mit vorn und hinten belüftete Blenden, seitliche

Blenden geschlossen in RAL 7035. Erdung aller

Flachteile auf Gehäuserahmen, Hausanschlusspunkt hinten

im Bodenrahmen. 2 System-Chassis als Transportsicherung

auf innerer Befestigungsebene. Lose beigelegt sind: 4

Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, 4

Distanzbolzen (20 mm) zur Dachanhebung, 4

Kabelabfangschienen für innere Ebene (einsetzbar in

Breite und Tiefe), 10 Stück Kabelführungsbügel aus

Kunststoff (105x70 mm), 50 Käfigmuttern M6 (leitend),

50 Innensechsrund-Schrauben M6 mit Kunststoff-

Unterlegscheiben, Anreihsatz zur Schrankanreihung.

Material: Stahlblech

Abmessungen: B.: 800 mm H.: 2000 mm + 100 mm T.: 800 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 vormontierter Netzwerkschrank   DK 7930550
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
