Ausschreibungstext für DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005


DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005



Die symmetrische Profilrahmenkonstruktion des

Netzwerkschrankes besteht aus gewalzten und vertikal

16-fach gekanteten Hohlprofilen mit Lochungen im

DIN-Maßraster von 25 mm. Im Rahmenprofil integrierte

Systemlochung ermöglicht einfaches Einhängen und

Sichern der Ausbauelemente nach dem Prinzip der

Plug-and-play-Technik. Alle Profilkanten sind

abgerundet. Die vertikalen Rahmenprofile besitzen

jeweils zwei in der Tiefe versetzt angeordnete

Montageebenen, welche sich einzeln zur flexiblen

Befestigung der Ausbaukomponenten heranziehen lassen,

bzw. gemeinsam als Basis eines doppelwandigen Ausbaus

genutzt werden können.

Die Anreihung der Schränke ist unbegrenzt möglich:

seitlich, nach vorne und hinten sowie übereinander.

Belüftetete Front- und Rückentüren, mit

Stangenverschluß vierfach verriegelt  und

Komfort-Griffen mit Sicherheitsschließung Nr. 3524,

gewährleisten die optimale Klimatisierung der

eingebauten Komponenten. Der Einsatz eines

Profilhalbzylinders (40/45 mm) nach DIN 18254 ist

möglich. Der Türöffnungswinkel beträgt 130°. Die

Scharniere sind verdeckt angebracht. Die assymmetrisch

angeordneten schwenkbaren Seitenblenden an der Front-

und Rückseite bieten einen erweiterten Raum zur

Kabelführung. Die Seitenblenden, mit

2-Punkt-Stangenverschluß, werden von innen verriegelt.

Die Seitenwände sind einsteckbar und mit drehbaren

Knebelverschlüssen ausgestattet. 4 System-Chassis in

der Schranktiefe # 2 je Seite # die in der inneren

Montageebene eingehangen und mit je einer Schraube

gesichert sind. 4 L-förmige 19# Profilschienen # 2

vorne und 2 hinten montiert # die im 25 mm Raster

tiefenvariable sind. Die Dach-Kabeleinführung ist über

4 Rundlöcher in den Ecken möglich. Die Öffnung sind mit

Kunststoff-Abdeckungen verschlossen. 900 mm

Gehäusetiefe für Servereinbau. 4 Nivellierfüsse sind im

Lieferumfang enthalten. Erdung kann optional

nachgerüstet werden.

Material: Stahlblech, lackiert

Abmessungen: B.: 700 mm H.: 2000 mm T.: 900 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: DK-TS 8 Netzwerkschrank, 700 mm breit, RAL 9005   DK 7820070
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
