Ausschreibungstext für RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstück


RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstück



Das RITTAL PLS-Bodenwannenprofil-Zwischenstück

gewährleistet den rückseitigen Berührungsschutz

bei der Verbindung der RITTAL PLS Spezial-Sammel-

schienen von Schrank zu Schrank.

Inklusive Befestigungsmaterial.

Für RITTAL PLS-System: 800 A

Breite: 100 mm

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC

Dauerbetriebstemperatur: max. 100 °C

Brandverhalten: gemäß UL 94-VO



Fabrikat: Rittal
Typ: RITTAL PLS Bodenwannenprofil-Zwischenstück   SV 3523000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
