Ausschreibungstext für Kaltwassererzeugung


Kaltwassererzeugung





Kaltwassererzeuger in kompakter Bauweise zur

Rückkühlung von Umlaufwasser werksseitig fertig

montiert,  intern verdrahtet, mit Öl und

Kältemittelfüllung versehen, druckgetestet. Sehr hohe

Verfügbarkeit durch redundant ausgelegte Komponenten.

Kälteanlage speziell auf das Anforderungsprofil im

IT- Bereich in Verbindung mit Rittal- Liquid-

Cooling- Package (LCP)  ausgelegt und abgestimmt



Im einzelnen bestehend aus: Geschlossenes Gehäuse

aus Profilblechen und Transportlöchern im Sockel.

Verdichter als sauggasgekühlte, vollhermetische

Scrollverdichter auf Schwingungsdämpfern mit

Kurbelwannenheizung montiert. Verdampfer als

Plattenwärmetauscher mit Edelstahlplatten, Kupfer

gelötet, diffusionsdicht isoliert, mit Heizwiderstand

als Frostschutz Hochleistungsverflüssiger luftgekühlt

(Kupferrohr mit Aluminium Lamellen), mit

Schutzgitter, zwei drehzahlgeregelte

Axialventilatoren, Luftansaugung seitlich, nach oben

ausblasend. Zwei Kältemittelkreisläufe mit

Leistungsregelung aus Weichkupferrohren Silberlot

gelötet, ausgerüstet mit Kältemittelsammler,

Trockner, Schauglas, Sicherheitsventil,

Flüssigkeitsmagnetventil, und thermostatischem

Expansionsventil mit MOP, Serviceventilen und

Absperrventilen auf der Saug- und Druckseite der

Verdichter.  Hochdruckpressostate,

Niederdruckpressostate in TÜV geprüfter Ausführung.

Schaltschrank und Regelteil von der Stirnseite

zugänglich ausgeführt und verdrahtet nach

VDE/IEC.Norm. Schaltschrankgehäuse aus lackiertem

Stahlblech IP54 in RAL 7035 (Rittal oder

vergleichbare Ausführung). Microprozessorregler Carel

PCO³ mit Digitaldisplay und SNMP

Schnittstellenkarte zur Überwachung und Steuerung der

ganzen Einheit. 5 potentialfreie Kontakte für

Sammelstörmeldung, Pumpen, Kältekreis, Übertemperatur

und Befülldruck unterschritten 24 V AC Steuerspannung

Rote Lampe "Sammelstörmeldung" Fernschaltung ein/aus

Kabelkennzeichnung mit Kennzeichnungssystemen

Kabelzuführung in der Rückwand Alle Motoren mit

Motorschutzschalter Elektromagnetische Verbraucher

mit RC-Beschaltung Hauptschalter, rot/gelb

Strömungswächter zum Pumpen- und Verdampferschutz

Fühler im Wassereintritt und im Wasseraustritt Fühler

am Verdampfer als Verdampferschutz, Redundanter

Verbund mehrerer Anlagen (max. 8) über Master-,

Slave-Steuerung möglich Schnittstelle zur GLT über

Rittal CMC oder SNMP- Schnittstelle möglich

Wasserkreis als druckgeschlossenes System mit

Stahltank Zwei hocheffiziente Inverterpumpen mit

"Viton" Dichtung in redundanter Ausführung mit

Umschaltung zur gleichmäßigen Auslastung

Absperrventil vor und hinter den Pumpen

Rückschlagventil am Pumpenaustritt, Automatisches

Bypassventil Ausdehnungsgefäß, Sicherheitsventil und

Entlüfter Heizwiderstand im Tank

Entleerungseinrichtung und Befüllanschluß für Wasser

intern Wasseranschlüsse in der Rückwand

Wasserdruckmanometer  0 - 10 bar

Wasservordrucküberwachung über Drucktransmitter im

Wassereintritt   Y Wasserfilter mit Absperrventilen

im Wassereintritt, Rohrleitungen und Bauteile

komplett isoliert.



Fluid: Rittal Rifrost Standard SK3301.960 bei

Innenaufstellung oder Outdoor SK3301.950 bei

Außenaufstellung; Alternativ Wasser entsprechend

Trinkwasserqualität mit Zusatz von 20% bis maximal

30% Antifrogen N der Firma Clariant. Die Verwendung

anderer Additive ist grundsätzlich möglich, jedoch

nur in Abstimmung mit und nach Freigabe der Firma

Rittal. Ein ungeeignetes Medium kann zu Schäden

an Dichtungen etc. führen.



Gehäuse: Industriegehäuse in Farbe RAL9002 mit

Schwingungsdämpfer, lose beigelegt. Verflüssiger

mit Schutzgitter. Die Außenaufstellung unter

einem zusätzlichen Regendach als Wetterschutz,

eine gesonderte bauseitige Umzäunung, sowie

die Verankerung im Boden werden empfohlen

(bauseits, gehört nicht zum Lieferumfang).



Einbringung: im Sockel des Kühlers sind Löcher

angebracht, mit denen der Kühler per Hebestangen

transportiert werden kann. Diese Hebestangen

sind optional erhältlich.



Dokumentation:

Allgemeine Beschreibung

Datenblatt

Hydraulikschema, Zeichenerklärung

Schaltplan

Reglerbeschreibung

Parameterliste

Ersatzteilliste

Sprache deutsch und englisch

CE- Konformitätserklärung

Prüfprotokoll



Berücksichtigte Richtlinien:

Maschinenrichtlinie ,,,,,,2006/42/EG

Niederspannungsrichtlinie ,,2006/95/EG

EMV Richtlinie  ,,,,,,,,2004/108/EG

Druckgeräte Richtlinie ,,,,97/23/EG





Technische Daten: Kühlleistung bei Tw=15°C, Tu=35°C

155 kW Kühlleistung bei Tw=20°C, Tu=35°C,,173 kW

Nennspannung +/-6% 400V / 50Hz / 3~ Steuerspannung

+/-10%,,24 V AC / 50 Hz Bemessungsleistung bei

Tw=15°C, Tu=35°C,, 47 kW Bemessungsstrom 108,1 A

Anlaufstrom,,243 A Kältemittel R410A Anzahl Verdichter

4 Kälteleistungsstufen % 0-22-44-72-100% Anzahl

Axialventilatoren 2 Nenn-, Pumpenvolumen 500 l/min

Pumpenförderdruck extern,,2,5 bar Leistungsaufnahme

Pumpe 4,4 kW Tankinhalt,,2 x 150 l Temperaturbereich

Medium +5°C - +20°C Umgebungstemperaturen -

Betriebsbedingungen,,-20°C - +43°C Umgebungstemperaturen -

Transport, Lagerung,,-20°C - +60°C Abmessungen mit

Sockel (B x H x T),,1100 x 1875 x 2950 mm

Wasseranschlüsse (Innengewinde),,DN65 flanged

Transportgewicht,,1308 kg Luftleistung der Ventilatoren

32600 m³/h Schalldruckpegel in 10m Abstand 50 dB(A)

Schutzart(Elektrik),,IP 54 für alle elektrischen

Bauteile Material Verrohrung Kupfer, Messing,

Schlauchleitung



Ausführung: Rittal SK3232.800 oder vergleichbar





Optionen:

Hydraulik-kit I: 1 drehzahlgeregelte Pumpe

(anstatt 2 drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit II: 2 Standardpumpen (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Hydraulik-kit III: 1 Standardpumpe (anstatt 2

drehzahlgeregelte Pumpen)



Free-Cooling Kit: Freikühler im Chiller integriert,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler (DPWT011000) mit 5m Kabel

lose mitgeliefert (im Schaltschrank).



Technische Daten mit Free-Cooling Kit: Kühlleistung im

Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C 146 kW Kühlleistung

Freikühler bei Tw=15°C, Tu=2°C 130 kW Bemessungsleistung

im Freikühlbetrieb 8,2 kW Bemessungsstrom im

Freikühlbetrieb 19,4 A Abmessungen mit Sockel (B x H x T),,

1100 x 1875 x 3950 mm



High efficiency Free-Cooling Kit: Freikühler extern,

Umschaltung auf freie Kühlung bei einer

Umgebungstemperatur von 2K unter der

Wasserrücklauftemperatur; verstärkte Pumpe 3,5 bar,

3-Wege-Mischer und Steuerung im Chiller integriert,

Außentemperaturfühler mit 5m Kabel lose mitgeliefert

(im Schaltschrank).



Technische Daten mit Option externer freier Kühlung:

Kühlleistung im Verdichterbetrieb bei Tw=15°C, Tu=35°C

154,7 kW Kühlleistung Freikühler bei Tw=15°C, Tu=10°C

160,7 kW Bemessungsleistung im Freikühlbetrieb 14,2 kW

Bemessungsstrom im Freikühlbetrieb 31,8 A

Luftdurchsatzrichtung (angeben) senkrecht oder waagrecht



Pufferspeicher aus Stahl, isoliert, zur separaten

Aufstellung; Volumen 1000 l,  Abmessungen D x h =

850 x 1980 mm gem. Datenblatt; Sicherheitsbaugruppe

und Druckausdehnungsgefäß lose mitgeliefert



Notkühlkit über Stadtwasser: Plattenwärmetauscher mit

Magnetventil (24V AC) NC und Druckschalter (auf einen

pot. freien Kontakt) zur Integration in die

Rücklaufleitung (LCP). Eingebaut in einem separaten

Gehäuse, Stadtwasserkonditionen max. 8°C, min. 2,0

bar - max. 6bar, min. 6,7 m³/h



Sonderspannung 460V / 60Hz



USV-kit: 2-geteilte Stromeinspeisung, einmal

Kompressor + Lüfter, einmal für Steuerung und Pumpe

für USV-Anbindung, Umschaltung durch Software

(Achtung Nur in Verbindung mit drehzahlgeregelten

Pumpen einzusetzen!)



RiZone efficiency monitoring Kit: bestehend aus

zusätzlicher Sensorik, um die Energieeffizienz

darstellen und via SNMP auslesen zu können.



Transportkit für Einbringung/Transport des IT-Chillers:

bestehend aus Hebestangen mit entsprechenden

Sicherheitsarretierungen



Fabrikat: Rittal
Typ: Kaltwassererzeugung    3232801
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
