Ausschreibungstext für Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief


Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief

Schutzart IP 55



Gehäuse: in Kompaktbauweise aus 1,5 mm Stahlblech,

mehrfach gekantet und geschweißt, mit umlaufender

Schutzrinne an den Öffnungen, Pultplatten, Deckel und

Türen aufliegend mit geschäumter Dichtung,

Doppelbarteinsatz nach DIN 43688.



Unterteil: mit Montageplatte 3 mm Stahlblech Verzinkt,

auf tiefenverstellbaren Montageschienen, Bodenblech

geteilt, herausnehmbar, front- und rückseitige Türen 2

mm Stahlblech mit Stangenverschluß, bei einflügeliger

Tür ist der Türanschlag wechselbar.



Zubehör: Deckel, Verschlußeinsätze,

Kabelabfangschienen, Erdungsbänder, Schaltplantaschen

Sockel, Türarretierung, Sichtfenster, Bedientableaus,

Wärmetauscher, Filterlüfter, Heizungen



Oberflächenausführung: Bleche gereinigt, entfettet,

phosphatiert, elektrophoretisch tauchgrundiert und mit

Polyester Pulver RAL 7035, lichtgrau Struktur

pulverbeschichtet.



Abmessungen (B x H x T): 1200 x 670 x 500 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Schaltpult (variables Schaltpult) 500 mm tief   AP 2640500
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
