Ausschreibungstext für Luftleitblech


Luftleitblech





Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/

Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder

ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die

kollisionsfreie Abschottung trotz installierter

Schienenesysteme oder wechselndem umlaufenden

Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen,

der 19"- Montageebene, mittels Schnellbefestiger,

oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,

Gehäuseserie TS IT.

Für Schränk (BxH) 600x2200 mm.



Material: Luftleitbleche Stahlblech,

Bürstenleisten Kunststoff UL 94- HB

Best.-Nr. DK: 5501.825

Hersteller: Rittal



Fabrikat: Rittal
Typ: Luftleitblech   SK 5501825
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
