Ausschreibungstext für Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für FR/TS8


Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für FR/TS8





Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

Abmessungen (B x H x T): 800 mm x 0 mm x 400 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Dachblech zur Kabeleinführung zweigeteilt für FR/TS8   DK 7826845
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
