Ausschreibungstext für CMC-TC Access Verriegelung für FR(i)


CMC-TC Access Verriegelung für FR(i)





Die Access Türblenden beinhalten einen

elektromagnetischen Verschluss mit einer

Sicherheitsschließung. Die Türblende kann

mit dem CMC-TC Überwachungssystem ver-

bunden werden, dadurch lässt sich die FR(i)-

Tür ferngesteuert über das Netzwerk öffnen

und überwachen. Per Plug & Play kann das

System an die Access Unit angebunden

werden. Für das Betreiben des Systems wird

zusätzlich ein Zugangssensor (DK7320.500)

benötigt.



Technische Details:

Bemessungsspannung: 24 V DC

Schnittstelle: I²C

Chipkartentyp: I²C-Chip

Magnetkartentyp: Magnetstreifenkarte mit

Daten auf Spur 2



Fabrikat: Rittal
Typ: CMC-TC Access Verriegelung für FR(i)   DK 7320900
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
