Ausschreibungstext für Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-


Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-

Aufnahmeebene, 8 HE



8 HE Wandverteiler aus 1,5 mm Stahlblech, mit

Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten zur

Kabeleinführung im Gehäuseboden, Tür aus 2 mm

Stahlblech mit einem Vorreiberverschluss und

Doppelbarteinsatz, austauschbar gegen Knebelgriff mit

Sicherheitsschließung Türanschlag rechts, auf links

wechselbar. In der Gehäusetiefe sind links und rechts

jeweils zwei C-Profilschienen montiert, daran ist links

und rechts je eine stufenlos tiefenverstellbare 482,6 mm

(19")-Profilschiene befestigt. Durch die Ausbrüche

neben den Profilschienen können Kabel geführt werden.

Ein- und ausgehende Kabel werden durch die

Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten im Gehäuseboden

geführt und an einer in der Gehäusebreite montierten

C-Profilschienen abgefangen. Über der C-Profilschiene

befindet sich ein Montageblech mit

Befestigungsbohrungen zur Aufnahme einer

Steckdosenleiste oder einer Potentialausgleichsschiene.

Bei Austausch der Flanschplatte mit zwei Bürstenleisten

gegen eine Kunststoff-Flanschplatte mit Vorprägungen

für PG-Verschraubungen Lackierung: RAL 7035,

elektrophorese-tauchgrundiert, außen Struktur

Abmessungen: B: 600 mm H: 380 mm T: 350 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Wandverteiler-Gehäuse mit 482,6 mm (19")-   DK 7641000
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
