Ausschreibungstext für Geteilte Bodenbleche für Basicgehäuse,


Geteilte Bodenbleche für Basicgehäuse,



BxT: 800 x 400 mm

Geteilte Bodenbleche zum kompletten Abdecken der

Bodenöffnung im Basicgehäuse. Die verschiebbaren

Bodenbleche können gegen Kabeleinführungsbleche für

Tüllen getauscht werden. Bei Verwendung der Bodenbleche

wird die Schutzart IP 55 nach

Für Gehäuseabmessung BxT: 800 x 400 mm

Material: Aluminium AlMg3, 2 mm

Oberfläche: unlackiert



Fabrikat: Rittal
Typ: Geteilte Bodenbleche für Basicgehäuse,   CS 9785012
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
