Ausschreibungstext für IP-Schutzhülle für Wireless Temperatur-/Feuchte-/


IP-Schutzhülle für Wireless Temperatur-/Feuchte-/

Tür-Sensor



Mit der IP-Schutzhülle kann die IP Schutzart der

Sensoren - Wireless Temperatur-Sensor DK 7320.505 -

Wireless Feuchte-Sensor DK 7320.515 - Wireless

Zugangs-Sensor DK 7320.535 auf IP 54 angehoben

werden.Die Hülle besteht aus flexiblem Kuststoff und

wird einfach über das Gehäuse des Sensor

gezogen.Damit bekommen die Wirless Sensoren einen

Feuchtigkeits- und erhöhten Staubschutz.Technische

Angaben:Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +65°C.



Fabrikat: Rittal
Typ: IP-Schutzhülle für Wireless Temperatur-/Feuchte-/    7320245
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
