Ausschreibungstext für Aufsatzdeckblech geschlossen


Aufsatzdeckblech geschlossen





Aufsatzblech für FR(i) und TS

Material: Stahlblech

Oberfläche: Elektrophorese-tauchgrundiert, Struktur-Einbrennlack, RAL

7035

Abmessungen (B x T): 600 X 600

Produkthinweise

Lüftereinsätze sind optional erhältlich.



Fabrikat: Rittal
Typ: Aufsatzdeckblech geschlossen   FR 2102180
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
