Ausschreibungstext für Stahlblechtür für TS


Stahlblechtür für TS



Stahlblechtür aus 2 mm Stahlblech, geschäumte Dichtung, mit herausnehmbaren Vierkantrohrrahmen mit Lochung im DIN-Maßraster

von 25 mm, Stangen-verschluß vierfach verriegelt, Drehgriff mit Sicherheitsschließung 3524 E. Der Einsatz eines Komfortgriffes

TS 8611.070 ist optional möglich.

Scharniere mit unverlierbaren Scharnierstiften, Türanschlag wechselbar ohne Ausbau der Veschlußstangen, Türöffnungswinkel 180°.





Material: Stahlblech





Farbe: RAL 7035





Abmessungen: für Schränke (BxH): B.: 600 mm H.: 2000 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Stahlblechtür für TS   DK 7824205
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
