Ausschreibungstext für Modulblechkombination


Modulblechkombination



Modulblechkombination, wahlweise montiert im Dach- oder

Bodenrahmen Modulblechkombination bestehend aus, 50 mm

Modulausgleichsblech, 200 mm Modullüfterblech, komplett

mit zwei Lüftern bestückt und anschlußfertig

verdrahtet, 200 mm Modulblech mit Bürstenleiste zur

Kabeleinführung, von vorne nach hinten im Dach- bzw.

Bodenrahmen montiert. Optional lassen sich individuelle

Kombinationen entsprechender Einzelmodulbleche auch um

90° gedreht in der Tiefe des Boden- oder Dachrahmens

montieren.

Material:1,5 mm Stahlblech

Oberflächenausführung: Grundiert und pulverlackiert

in RAL 7035.

Abmessungen: Für Schränke (BxT) 600 mm x 600 mm



Fabrikat: Rittal
Typ: Modulblechkombination   DK 7527100
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
