Ausschreibungstext für Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher


Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher



Die Kühlleistung des Luft-/Wasser-Wärmetauschers ist

durch den modularen Aufbau auf bis zu 20kW schrittweise

erweiterbar.  Durch optionale

Schnellverschlusskupplungen kann der

Luft-/Wasser-Wärmetauscher im laufenden Betrieb mit

Zusatzmodulen nachgerüstet werden (z.B. um die

Kühlleistung zu steigern). Die Montage des

Luft-/Wasserwärmetauschers erfolgt seitlich am Rack.

Die seitliche Kaltluftzufuhr gewährleistet eine

gleichmäßige Kühlung des 19" Equipments. Auch bei

geöffneten Schranktüren (z.B. für die Wartung) ist die

Kühlung gegeben. Wahlweise sind ein oder zwei

Serverracks kühlbar. Luft-/Wasser-Wärmetauscher und

Serverrack sind räumlich voneinander getrennt. Ein

Kondensat- und Leckagemanagement ist integriert. Der

Wasseranschluß kann über á. AG flexibel nach unten oder

hinten geführt erfolgen. Eine Netzwerkeinbindung für

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter ist

möglich.

Abmessungen: BHT 300x2000x1000 mm

lichte Ausbauhöhe: 42HE (voll nutzbar bei einer

Schrankhöhe von 2000 mm)

Spannung: 230/115V, 50/60Hz

Gewicht: max. 160kg

Fabrikat: Rittal Typ: 3301230 oder gleichwertig

Optional:  Netzwerkeinbindung für

Monitoring/Einstellung aller technischen Parameter

erhältlich.

,,



Fabrikat: Rittal
Typ: Rittal LCP Luft/Wasser-Wärmetauscher   SK 3301230
oder gleichwertig


Menge     Einheit      Einheitspreis (EP)         Gesamtpreis (GP)
   
_____     ______       ____________               ____________
